
                          
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УСТАНОВКИ ШЛАГБАУМА

Тип шлагбаума. 

Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.

Вешний вид шлагбаума.
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Технические характеристики шлагбаума.
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	Характеристики
	Показатели

	Максимальная длина стрелы
	7 м

	Максимальное время открытия/закрытия
	6 сек. / 2 сек.

	Питающее напряжение
	220–240 В/50 Гц

	Тип стрелы
	жесткая

	Интенсивность использования (при +20 °С)
	70 %

	Частота вращения двигателя
	1 400 об/мин

	Термозащита
	120 °C

	Диапазон рабочих температур
	–40…+45 °C

	Номинальная мощность
	300 Вт

	Степень защиты
	IP 54
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